**Гарантийные обязательства и условия эксплуатации мебельных фасадов из МДФ:**

**ПАСПОРТ НА МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ**

**(изделия из МДФ, покрытые пленкой ПВХ)**

**1. Назначение**

Мебельные фасады используются как комплектующие корпусной мебели, в частности кухонных гарнитуров, а также в качестве декоративных накладок на двери и как материалы для отделки внутренних помещений. Мебельные фасады изготавливаются из МДФ с последующим покрытием пленкой ПВХ.

**2. Технология изготовления мебельных фасадов**

Технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола. Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением на используемые материалы.

Рисунок на МДФ наносится фрезерно-копировальным станком с ЧПУ. Далее следует процесс облицовывания фасада пленкой ПВХ. После нанесения клея и нагрева, методом мембранно-вакуумного прессования происходит надежное склеивание. Технологичным процессом вакуумного прессования для выхода воздуха на обратной стороне фасада сверлится отверстие, диаметром 3мм. После прессования изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в течении 24 часов.

3. Правила эксплуатации

Мебельные фасады следует использовать в соответствии с их функциональным назначением и соблюдением следующих правил: - мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10ОС и не выше 30ОС с относительной влажностью 45-75% (ГОСТ 16371-93). Несоблюдение этих условий может привести к выгибанию(короблению) фасады. – не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, разогретая плита, излучение ламп накаливания, УФ – излучение). Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 65ОС, что может привести к изменению цвета облицованного покрытия, оплавлению, деформации или отслоению пленки ПВХ от основы, в том числе от торцов. Для этих целей используют защитные накладки, над плитой устанавливается вытяжка.

- из-за негативного воздействия на пленку ПВХ прямых солнечных лучей возможно изменение цвета пленочного покрытия.

- не допускается охлаждение фасадов ниже 25ОС, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия; - не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели; - после удаления защитной пленки глянцевая поверхность фасада становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Чтобы ускорить процесс высыхания рекомендуется протирать поверхность жидким 1% мыльным раствором, а затем сухой тканью в течении 5 дней. – следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями; - пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (Фланелью, сукном, плюшем); - не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки.

**4. Прием продукции**

ГОСТ 16371-93 Прием и проверка качества мебельных фасадов производится при дневном освещении или идентичном натуральному в следующих условиях:

- расстояния до осматриваемых деталей 50см; - с углом наклона поверхности к оси взгляда проверяющего 90 градусов;

5. Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия выше изложенным характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и правил ухода эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня покупки изделия. Претензии по качеству принимаются в период гарантийного срока по месту покупки с предоставлением поврежденной детали и отгрузочной накладной. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах либо их замене при выявлении производственного брака.

*Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:*

- при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения или монтажа (наличие следов установки петли или ручки) при условии самовывоза фасадов.

- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости и т.д.;

- при механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия;

- на детали имеющие тоновые изменения пленочного покрытия в результате воздействия прямых солнечных лучей.