**ИНСТРУКЦИЯ**

**по уходу за столешницей**

 Столешница – это один из самых важных рабочих элементов мебели. Столешницы должны эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях с температурой от +10ОС до +40ОС без резких перепадов температур.

 В отличие от других элементов мебели столешница обладает более высокими свойствами:

 - к истиранию и царапанию

 - к воздействию высоких температур

 - к воздействию химических веществ

 - к воздействию влаги

  **1. Для поддержания внешнего вида столешницы следует придерживаться следующих правил:**

 1.1. Пользуйтесь разделочной доской, чтобы не оставлять царапин и вмятин на поверхности столешницы.

 1.2. Пролившуюся воду сразу же удалите с поверхности и со стыковочных швов столешницы.

 1.3. Не ставьте на столешницу горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

 1.4. Протирайте столешницу только салфеткой, мягкой губкой или тканью.

 **2. Очистка поверхности.**

 2.1. Появившиеся пятна удаляйте сразу, как только они появились.

 2.2. Применяйте для очистки обычные чистящие средства не имеющие в своем составе абразивных(истирающих) материалов, сильных растворителей. Изучите Инструкцию к применяемому Вами чистящему рельеф поверхности столешницы и образуют пленку, накапливающую загрязнения.

 **3. Запрещается:**

 3.1. Воздействие на поверхность столешницы сильно разогретых предметов с температурой 180ОС., а на каплесборник и закромленные торцы столешницы – выше 140ОС.

 3.2. Воздействие на столешницу более 5 минут водяного пара, холодной и горячей воды.

 3.3. Воздействие агрессивных жидкостей – кислот, щелочей, масел, растворителей, красок, солей.

 3.4. Механическое воздействие на поверхность и торцы столешницы. Использование при работе или очистке столешницы колющих, режущих, абразивных предметов.